附件

消防器材和防火门需求表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 规格 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 控制模块 | 输入输出模块 | 海湾模块 | 套 | 17 | 维修排烟口，并增加常闭风阀、维修报警模块等 |
| 2 | 控制模块 | 输入输出模块 | 海湾模块 | 套 | 34 | 更换机构，更换风阀体、维修报警模块等 |
| 3 | 控制模块 | 输入输出模块 | 海湾模块 | 套 | 9 | 负一层增加模块管控（含线路编程调试） |
| 4 | 防火门 | 普通钢质 | 甲级防火门 | 樘 | 68 | 办公楼电梯前室、楼梯间防火门更换 |
| 5 | 防火门 | 普通钢质 | 甲级防火门 | 樘 | 14 | 电信机房设备间防火门更换 |
| 6 | 防火门 | 普通钢质 | 甲级防火门 | 樘 | 30 | 强电间防火门更换 |
| 7 | 防火门 | 普通钢质 | 甲级防火门 | 樘 | 16 | 管井房防火门更换 |
| 8 | 防火门 | 普通钢质 | 甲级防火门 | 樘 | 15 | 空调管井房防火门更换 |
| 9 | 防火门 | 普通钢质 | 甲级防火门 | 樘 | 18 | 负一层防火门更换（设备间、水泵房、办公室、变压器房、电房设备间 |
| 10 | 应急疏散  指示灯 | 220v | 平安 | 个 | 133 |  |
| 11 | 消火栓水带 | 消火栓水带 | 25m/DN65 | 条 | 32 |  |
| 12 | 监视模块 | 输入模块 | 海湾 | 套 | 18 | 水流指示器1至15层报警反馈 |
| 13 | 防毒面具 | 防毒面具 | 30min | 套 | 120 |  |
| 14 | 干粉灭火器 | 干粉灭火器 | 桂安4kg | 瓶 | 122 |  |